### HWg-STE plus: Ethernet teploměr s digitálními vstupy

**WEB vlhkoměr, teploměr se dvěma vstupy pro kontakt. LAN rozhraní s SNMP a email výstupem. Lze připojit do online portálu SensDesk.**

Připojené senzory teploty, vlhkosti a dva vstupy pro kontakt lze dohlížet přes WEB rozhraní. Při teplotě mimo limit nebo sepnutí kontaktu pošle Email s upozorněním. Podporuje SNMP a připojení do online portálu SensDesk.

* + Součástí balení je napájecí adaptér a senzor teploty.
  + Odešle email při alarmové hodnotě senzoru.
  + Jednoduchá instalace, podporuje DHCP
  + Lze připojit další senzor teploty nebo vlhkosti
  + Dohledujte odkudkoliv pomocí online portálu SensDesk.com

Typické aplikace jsou dohled teploty a otevření dveří v rozváděči, lednici, technologických prostorech a podobně.

* **Online demo**: <http://hwg-ste-plus.hwg.cz>
* **Ethernet**: RJ45 (100BASE-T)
* **WEB:** Vestavěný web server
* **DI vstup**: 2x vstup pro bezpotenciálový kontakt
* **Senzory**: 2x RJ11 (Celkem max 2 senzory teplota nebo vlhkost)
* **M2M komunikační protokoly**: SNMP, XML, HWg-Push
* **Reakce na hodnotu mimo rozsah**: Email
* **Doporučený online portál: SensDesk.com** – online portál zdarma
* **Doporučený software: HWg-PDMS** – Logování, grafy, export do MS Excel

**Keywords CZ:**

HWg-STE plus, IP teploměr, dohled teploty, hlídání vlhkosti, email teploměr, teplota SNMP, online portál pro dohled teploty, vzdálený dohled digitálních vstupů

snmp, hwg-push, sensdesk, email při sepnutí kontaktu, digitální vstup na SNMP, Email upozornění na vysokou teplotu, web teploměr

**Keywords:**

HWg-STE plus, Dry contact monitoring, IP thermometer, Temperature monitoring, Humidity monitor, Email thermometer, SNMP thermometer, Temperature online portal sensor

snmp, hwg-push, sensdesk, [dry contact alarm](http://www.google.com/search?q=dry%20contact%20alarm), digital input email, digital input snmp, high temperature alert,

Temperature monitoring 1000

Humidity monitor 590

Dry contact monitoring 10

Ip thermometer 590

Temperature online portal sensor

Temperature IP sensor

Humidity IP sensor

Dry contact to Ethernet 10

dry contact xml

web I/O

dry contact email

SNMP thermometer 70

SNMP dry contact 10

SNMP digital input

Email dry contact

Email thermometer 20

Email digital input

door contact monitoring

[dry contact alarm](http://www.google.com/search?q=dry%20contact%20alarm) 30

digital input alert